**RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN**

**TAPAS DE INSPECCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Refuerzos** | Deben colocarse todo el perímetro a una distancia mínima de 7 - 8 cm, para evitar un mal funcionamiento y daño del registro. (Los cuales se colocan preferentemente antes de hacer el corte para el registro). |
| **Corte** | El corte de instalación en la vulcanita debe realizarse 3 mm más grande que el tamaño del registro sin marco. |
| **Cuadratura del Marco** | Se debe comprobar distancias y comprobar perfecta cuadratura del marco |
| **Tornillos de fijación** | Para la instalación los tornillos de fijación deben colocarse a una distancia de mínimo 7 cm y un máximo de 15cm del vértice del rajo, Una correcta instalación el producto debe considerar una fácil apertura y cierre. (La finalidad del registro es sea muy manipulable y se pueda sacar con facilidad). |
| **Elección del espesor del registro** | Debemos mencionar que el espesor de los registros por lo general, para que su operación y terminación quede optima, deben corresponder al tamaño de la vulcanita utilizada en el sector. |

Para lograr una excelencia en terminación de los registros Skyhouse, debemos considerar lo siguiente:

Grafica:

Si presenta dudas en la instalación, no dude en contactarnos.

Atentamente,

**EQUIPO SKYHOUSE.**